規格

返回內容頁

# 規格

本節提供 Intel® 無線介面卡系列的規格資訊。以下清單可能未包含所有項目。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100、Intel® Centrino® Wireless-N 105、Intel® Centrino® Wireless-N 130 與 Intel® Centrino® Wireless-N 135

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | MIMO 組態： 1X1 Tx/Rx： 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙支援

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: 無
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: 無
- Intel® Centrino® Wireless-N 130： 藍牙 2.1、2.1 + EDR、3.0、3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135： 藍牙 4.0 (低功耗藍牙能與藍牙 3.0 +HS)

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、 Windows* 8 (32 位元 64 位元)、Windows* 8.1 (32 位元 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WPS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

外觀型態 | PCI Express* 迷你卡和半迷你卡
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
尺寸 | 迷你卡： 寬 2.0 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.80 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.41-2.474 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Microsoft Windows* XP (32 和 64 位元) 和 Windows Vista* (32 和 64 位元)、Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WPS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11n、802.11d、802.11e、802.11i
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
加密 | AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、CKIP、TKIP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 與 Intel® Centrino® Wireless-N 2230

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi
頻率模組 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | MIMO 組態： 2X2 Tx/Rx： 300、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙支援

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: 無
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230： 藍牙 4.0 (低功耗藍牙與藍牙 3.0 +HS)

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、 Windows* 8 (32 位元 64 位元)、Windows* 8.1 (32 位元 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WPS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 與 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
網路標準 | 802.11a/b/g/n (因介面卡而異) 與藍牙 3.0 + HS
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi 網路標準 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030： 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230： 802.11a/g/n
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230： Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030： Rx (Mbps)： 300、270、243、240、180 Tx/Rx (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 藍牙版本 3.0 + HS
一般

作業系統

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WPS、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
網路標準 | 802.11a/b/g/n 與藍牙 4.0
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 藍牙版本 4.0 (3.0 +HS )
一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、 Windows* 8 (32 位元 64 位元)、Windows* 8.1 (32 位元 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WPS、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 與 Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

外觀型態 | PCI Express* 半迷你卡
尺寸 | 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi
頻率模組 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n)、5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 組態： 1X2 Rx︰ 300、270、243、240、180 Mbps Rx/Tx︰ 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 組態： 2X2 Tx/Rx： 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般

作業系統

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
IEEE 功能組 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 802.11a、IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11h、802.11d
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX 一般

作業系統

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

符合標準 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX 系統設定檔功能組 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： Mobile WiMAX 第 1 版、Wave II。支援 3A 和 1A/B 設定檔 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： Mobile WiMAX 第 1 版、Wave II。支援 3A、5A/C、1A/B、和 5BL 設定檔
保全性 | 金鑰管理通訊協定 (PKMv2)
加密 | 基於 AES 加密的 128 位元 CCMP (反模式/CBC-MAC)
WiMAX
頻帶 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
模組 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
無線媒體 | 雙工模式： TDD 作業 | 可擴充 OFDMA (SOFDMA)： 512 與 1024 FFT
子載體排列： PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 通道頻寬： 5 MHz 與 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 通道頻寬： 5、7、8.75 與 10 MHz
WiMAX Network Release 功能組 | SPWG/NWG Release 1.5

速率效能

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150：
高達 10 Mbps DL 與 4 Mbps UL @ 尖峰速率
(OTA 效能、10MHz 通道)

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250：
高達 20 Mbps DL 與 6 Mbps UL @ 尖峰速率
(OTA 效能、10MHz 通道)

RF 傳輸器輸出功率 | 符合 Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205 與 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

外觀型態 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： PCI Express* 全迷你卡和半迷你卡。 Intel® Centrino® Advanced-N 6205： PCI Express* 半迷你卡。
尺寸 | 全迷你卡： 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： Tx/Rx： 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205： Tx/Rx： 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般

作業系統

- Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元)
- Windows Vista* (32 位元和 64 位元)
- Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8 (32 位元和 64 位元)
- Windows* 8.1 (32 位元和 64 位元)

Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點 (ad hoc) 操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

外型規格 | 半迷你卡及 M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | 兩種外型規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化

IEEE 802.11 網路連線標準

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

- 型號 7260HMW - 802.11agn、ac、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、HMC

- 型號 7260NGW - 802.11agn、ac、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙

以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 7260HMW

- 型號 7260NGW

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

外型規格 | 半迷你卡、M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | 兩種尺寸規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化

IEEE 802.11 網路連線標準

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- 型號 7260HMW AN - 802.11agn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、HMC
- 型號 7260NGW AN - 802.11agn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2
- 型號 7260HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、HMC
- 型號 7260NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2

Intel® Wireless-N 7260

- 型號 7260HMW BN - 802.11agn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2
- 型號 7260NGW BN - 802.11bgn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 (請參閱上述說明，並非所有介面卡均支援所有頻帶) | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
802.11n 空間串流 | 所有介面卡： 2 X 2 空間串流
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙

以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 7260HMW AN

- 型號 7260NGW AN

- 型號 7260HMW BN

- 型號 7260NGW BN

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元及 64 位元)、Windows 8 (32 位元及 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

外型規格 | 半迷你卡及 M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | 兩種外型規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化

IEEE 802.11 網路連線標準

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

- 型號 3160HMW - 802.11agn、ac、1x1、藍牙 4.0、PCIe、USB、HMC
- 型號 3160NGW - 802.11agn、ac、1x1、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160： 1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160：最高 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙

以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 3160HMW
- 型號 3160NGW

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元及 64 位元)、Windows 8 (32 位元及 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (型號 3165NGW)

外型規格 | M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：最高 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

外型規格 | M.2 2230 (新一代外型規格 - NGFF)
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：最高 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.2 (BLE)
一般
作業系統 | Linux、Windows* 8.1 (64 位元)、Windows* 10 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (型號 7265NGW)

外型規格 | M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化

IEEE 802.11 網路連線標準

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

- 型號 7265NGW - 802.11agn、ac、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265： 2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265： 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙

以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 7265NGW

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (型號 7265NGW AN 和 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (型號 7265NGW BN)

外型規格 | M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化

IEEE 802.11 網路連線標準

Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- 型號 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2
- 型號 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2

Intel® Wireless-N 7265

- 型號 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 (請參閱上述說明，並非所有介面卡均支援所有頻帶) | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
802.11n 空間串流 | 所有介面卡： 2 X 2 空間串流
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙

以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 7265NGW AN
- 型號 7265NGW NB
- 型號 7265NGW BN

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元及 64 位元)、Windows 8 (32 位元及 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

外型規格 | 半迷你卡及 M.2 (新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF)
機電介面 | 兩種外型規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化

IEEE 802.11 網路連線標準

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

- 型號 8260NGW - 802.11agn、ac、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2

作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

藍牙

以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)

- 型號 8260NGW

一般
作業系統 | Windows* 7 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8 (32 位元和 64 位元)、Windows* 8.1 (64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (型號 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

一般

尺寸 (高 x 寬 x 深)

- M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐

- M.2 1216︰12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐

重量

- M.2 2230︰2.6 公克

- M.2 1216︰0.6 公克

天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2︰PCIe、USB 或 UART (僅 M.2 1216)
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
作業系統 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1*、Microsoft Windows 10*、Linux* (支援功能有限)、Android
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*、做為來源的 Wi-Fi Miracast*。
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v (取決於作業系統是否支援)；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 雙模式藍牙* 4.2、BLE
保全性
驗證 | WPA 和 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | 型號 8265NGWH | 802.11ac、2x2、藍牙* 4.2、PCIe、USB、LTE 共存、eFEM、M.2 2230 HE
型號 8265NGW | 802.11ac、2x2、藍牙* 4.2、PCIe、USB、M.2 2230 MS
型號 8265D2W | 802.11ac、2x2、藍牙* 4.2、PCIe、LTE 共存、M.2 1216 SD
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260（型號 9260NGW 及 9260D2WL）

一般

尺寸 (高 x 寬 x 深)

- M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/ 最多 0.1 公釐（下方）]

- M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.67 (±0.08) 公釐

重量

- M.2 2230：2.9 ±0.3 公克

- M.2 1216：0.61 ±0.1 公克

天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：PCIe、USB
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 Wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct*。
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v (取決於作業系統是否支援)；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | 9260NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216 LTE Coex
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9260：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 160MHz 通道時為 1.73 Gbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461（型號 9461NGW/9461D2W）

一般

尺寸 (高 x 寬 x 深)

- M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐

- M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.57 (+-0.08) 公釐

重量

- M.2 2230：2.7 公克

- M.2 1216：0.7 公克

天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio
作業溫度 | 0ºC 至 +80ºC
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v (取決於作業系統是否支援)；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | Bluetooth® 5
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | 9461NGW | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、單天線
9461D2W | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、單天線
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9461：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 80MHz 通道時為 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462（型號 9462NGW/9462D2W）

一般

尺寸 (高 x 寬 x 深)

- M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐

- M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.57 (+-0.08) 公釐

重量

- M.2 2230：2.7 公克

- M.2 1216：0.7 公克

天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio
作業溫度 | 0ºC 至 +80ºC
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v (取決於作業系統是否支援)；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | Bluetooth® 5
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | 9462NGW | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、分集天線
9462D2W | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、分集天線
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9462：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 80MHz 通道時為 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560（型號 9560NGW/9560D2W）

一般

尺寸 (高 x 寬 x 深)

- M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐

- M.2 1216︰12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐

重量

- M.2 2230︰2.6 公克

- M.2 1216︰0.6 公克

天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 Wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct*（僅適用於 Microsoft Windows*）。
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v（取決於作業系統是否支援）；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | 9560NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Ｗave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216
頻率模組 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9560：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 160MHz 通道時為 1.73 Gbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

外型規格 | M.2 Type 3030
機電介面 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe、USB、DP。Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 模組之介面採用 X-FL，並具藍牙專用介面
天線介面接頭 | X.FL；Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定) | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | DMG 控制 PHY，DMG SC PHY | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | 不適用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265：最高 867 Mbps
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
作業系統 | 具待命連線的 Microsoft Windows 7* 及 Microsoft Windows 8.1*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、AES-GCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

外型規格 | M.2 Type 3030
機電介面 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe、USB、DP。Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 模組之介面採用 X-FL，並具藍牙專用介面
天線介面接頭 | X.FL；Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定) | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | DMG 控制 PHY，DMG SC PHY | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | 不適用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265：最高 867 Mbps
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
作業系統 | 具待命連線的 Microsoft Windows 7* 及 Microsoft Windows 8.1*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、AES-GCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

外型規格 | M.2 Type 2230
機電介面 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe、USB、DP。Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 或 M10042 模組之介面採用 X-FL (單軸纜線提供電源、IF 和控制)
尺寸 | 22 公釐 x 30 公釐 x S3 [最多 1.5 公釐 (上方) / 最多 0.1 公釐 (底部)]
天線介面接頭 | X.FL；Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | IEEE 802.11abgn、802.11ac、802.11ad、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定) | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | DMG 控制 PHY，DMG SC PHY | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | 不適用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260：最高 867 Mbps
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)、4.1
一般
作業系統 | 具待命連線的 Microsoft Windows 7* 及 Microsoft Windows 8.1*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、AES-GCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

一般
尺寸 (高 x 寬 x 深) | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐 (上方) / 最多 0.1 公釐 (下方)]
重量 | M.2 2230︰2.4 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
連接器介面 | M.2：Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 模組之 PCIe、USB 介面採用 X-FL (單軸纜線提供電源、IF 和控制)
作業溫度 (介面卡擴充板) | 0 至 +80 ºC
非作業濕度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
作業系統 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1*、Microsoft Windows 10、Linux* (支援功能有限)、Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2、受保護管理框架、供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*、做為來源的 Wi-Fi Miracast
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v (取決於作業系統是否支援)；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援在各存取點之間順暢漫遊
藍牙 | 雙模式藍牙* 4.2、BLE
頻率模組 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定) | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | DMG 控制 PHY，DMG SC PHY | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | 不適用 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

外型規格 | M.2 Type 3030
機電介面 | M.2 Key 1-DP：2xPCIe、USB、DP。Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 模組之介面採用 X-FL，並具藍牙專用介面
天線介面接頭 | X.FL
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 60GHz (802.11ad)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
無線媒體 | DMG 控制 PHY，DMG SC PHY
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道
空間串流 | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
無線安全性
驗證 | WPA2 - 個人 (WSC - WiFi Simple Configuration)
加密 | 128 位元 AES-GCMP
額外加密功能
公開金鑰解密 | RSA-2048
一般
作業系統 | 具待命連線的 Microsoft Windows 7* 及 Microsoft Windows 8.1*
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

尺寸 | 20.5 公釐 x 14.2 公釐 x 1.8 公釐 (含擋板)
重量 | 2 公克
機電介面 | 焊入式模組具有專用的空間規劃。Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R 之介面採用 X-FL (單軸纜線提供電源、IF 和控制)
天線介面接頭 | X.FL
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ad
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 60GHz (802.11ad)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
無線安全性
驗證 | WPA2 - 個人 (WSC - WiFi Simple Configuration)
加密 | 128 位元 AES-GCMP
額外加密功能
公開金鑰解密 | RSA-2048
一般
作業系統 | Microsoft Windows 7*、支援連線待命的 Microsoft Windows 8.1*、支援連線待命的 Microsoft Windows 10*

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

尺寸 (高 x 寬 x 深) | M.2 4230：42 公釐 x 30 公釐 x 2.6 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/ 最多 0.1 公釐（下方）]
重量 | 5.16 公克
無線電開啟/關閉控制 | 硬體支援
機電介面 | M.2 Key G（使用者定義）。Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 模組之介面採用 X-FL（單軸纜線提供電源、IF 和控制），最多 2 個模組
LED 與 GPIO 支援 | 驅動 2 個 LED 或具有 4 種狀態的多色 LED、復原按鈕、可自訂動作的動作按鈕
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ad
作業溫度 (介面卡擴充板) | 攝氏 0 到 +80 度
非作業濕度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
頻率模組 | 60GHz (802.11ad)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
作業系統 | 無
Wi-Fi Alliance* 認證 | 不適用
無線安全性
驗證 | WPA2 - 個人 (WSC - WiFi Simple Configuration)
加密 | 128 位元 AES-GCMP
額外加密功能
公開金鑰解密 | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R 模組
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 7 公釐 x 19.3 公釐 x 1.8 公釐
重量 | 1 公克
天線接頭介面 | X.FL
作業溫度 (介面卡擴充板) | 攝氏 0 到 +80 度
非作業濕度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

尺寸 (高 x 寬 x 深) | 20.5 公釐 x 14.2 公釐 x 1.8 公釐 (含擋板)
重量 | 2 公克
無線電開啟/關閉控制 | 硬體與軟體皆支援
機電介面 | 焊入式模組具有專用的空間規劃。Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 模組之介面採用 X-FL（單軸纜線提供電源、IF 和控制）
LED 輸出 | 開啟/關閉
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11ad
作業溫度 (介面卡擴充板) | 攝氏 0 到 +80 度
非作業濕度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
頻率模組 | 60GHz (802.11ad)
頻帶 | 57GHz - 64GHz (因國家而定)
模組 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、
頻道 | 因國家規則而定具有 1、2 或 3 個頻道
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ad 資料速率 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
作業系統 | 支援連線待命的 Microsoft Windows 10*
無線安全性
驗證 | WPA2 - 個人 (WSC - WiFi Simple Configuration)
加密 | 128 位元 AES-GCMP
額外加密功能
公開金鑰解密 | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R 模組
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 7.5 公釐 x 24.5 公釐 x 1.8 公釐
重量 | 1 公克
天線接頭介面 | X.FL
作業溫度 (介面卡擴充板) | 攝氏 0 到 +80 度
非作業濕度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）

## Intel® Wi-Fi 6 AX201（型號 AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL）

一般

尺寸 (高 x 寬 x 深)

- M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/ 最多 0.1 公釐（下方）]

- M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.65 (±0.05) 公釐

重量

- M.2 2230：2.33 (±0.3) 公克

- M.2 1216：0.61 (±0.1) 公克

無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio2
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*，以及 Wi-Fi TimeSync*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2* 個人與企業；WPA3*（尚待作業系統支援）
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、TKIP、128 位元 AES-CCMP、256 位元 AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2，FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | 型號 AX201NGW | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 2230
型號 AX201D2W | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 1216
型號 AX201D2WL | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 1216；LTE 共存
頻率模組 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 5GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX200（型號 AX200NGW/AX200D2WL）

一般

尺寸 (高 x 寬 x 深)

- M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/ 最多 0.1 公釐（下方）]

- M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.65 (±0.08) 公釐

重量

- M.2 2230：2.33 (±0.3) 公克

- M.2 1216：0.61 (±0.1) 公克

無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：PCIe、USB
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*，以及 Wi-Fi TimeSync*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2* 個人與企業；WPA3*（尚待作業系統支援）
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、TKIP、128 位元 AES-CCMP、256 位元 AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2，FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | 型號 AX200NGW | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 2230
型號 AX200D2WL | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 1216；LTE 共存
頻率模組 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | 5.15GHz - 5.85GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 5GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明