Specifikationer

Tillbaka till innehåll

# Specifikationer

I den här delen finns information om specifikationer för hela familjen med trådlösa nätverkskort från Intel®. Följande lista kanske inte är komplett.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 och Intel® Centrino® Wireless-N 135

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfiguration: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth-stöd

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy och Bluetooth 3.0 +HS)

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Anslutningstyp | PCI Express* Mini Card och Half-Mini Card
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioner | Mini Card: Bredd 50,80 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,41-2,474 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars) och Windows Vista* (32- och 64-bitars), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars, CKIP, TKIP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 och Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | MIMO-konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth-stöd

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ingen
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy och Bluetooth 3.0 +HS)

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WPS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 och Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Nätverksstandarder | 802.11a/b/g/n (varierar enligt kort) och Bluetooth 3.0 + HS
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi-nätverksstandarder | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Allmänt

Operativsystem

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Nätverksstandarder | 802.11a/b/g/n och Bluetooth 4.0
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 (3.0 + HS )
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 och Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Anslutningstyp | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioner | Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulering | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-konfiguration: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt

Operativsystem

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-funktionsuppsättningar | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
Allmänt om WiMAX

Operativsystem

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Standardföljsamhet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funktionsuppsättning för WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX version 1, Wave II. Har stöd för 3A- och 1A/B-profiler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX version 1, Wave II. Har stöd för 3A-, 5A/C-, 1A/B- och 5BL-profiler
Säkerhet | Nyckelhanteringsprotokoll (PKMv2)
Kryptering | 128-bitars CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baserat på AES-kryptering
WiMAX
Frekvensband | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulering | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådlöst medium | Duplex-läge: TDD-åtgärder | Skalbara OFDMA (SOFDMA): 512 och 1024 FFT
Permutationer under bärvågen: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanalbandbredd: 5 och 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanalbandbredd: 5, 7, 8,75 och 10 MHz
Funktionsuppsättning för WiMAX-nätverk | SPWG/NWG version 1.5

Hastighetsprestanda

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:
Upp till 10 Mbit/s DL och 4 Mbit/s UL vid högsta hastighet
(OTA-prestanda, 10 MHz-kanal)

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:
Upp till 20 Mbit/s DL och 6 Mbit/s UL vid högsta hastighet
(OTA-prestanda, 10 MHz-kanal)

RF-sändarens uteffekt | Överensstämmer med effektklass 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 och Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Anslutningstyp | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card och Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Dimensioner | Full-Mini Card: Bredd 50,95 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum) Half-Mini Card: Bredd 26,64 mm x längd 30 mm x höjd 4,5 mm (1,049 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 52-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt

Operativsystem

- Microsoft Windows* XP (32- och 64-bitars)
- Windows Vista* (32- och 64-bitars)
- Windows* 7 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8 (32- och 64-bitars)
- Windows* 8.1 (32- och 64-bitars)

Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Personligt, WPA2-Företag, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Driftslägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Utföranden | Half-Mini Card och M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet

IEEE 802.11-nätverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

- Modell 7260HMW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC

- Modell 7260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth

Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 7260HMW

- Modell 7260NGW

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Utföranden | Half-Mini Card, M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe, USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet

IEEE 802.11-nätverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Modell 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Modell 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering (Se ovan, alla kort har inte stöd för samtliga band) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
802.11n dataströmmar | Alla kort: 2 X 2 dataströmmar
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth

Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 7260HMW AN

- Modell 7260NGW AN

- Modell 7260HMW BN

- Modell 7260NGW BN

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Utföranden | Half-Mini Card och M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet

IEEE 802.11-nätverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

- Modell 3160HMW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Modell 3160NGW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Upp till 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth

Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 3160HMW
- Modell 3160NGW

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (modell 3165NGW)

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Upp till 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Utföranden | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Upp till 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Linux, Windows* 8.1 (64-bitars), Windows* 10 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modell 7265NGW)

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet

IEEE 802.11-nätverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

- Modell 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth

Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 7265NGW

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modeller 7265NGW AN och 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modell 7265NGW BN)

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe, USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet

IEEE 802.11-nätverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Modell 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Modell 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Modell 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering (Se ovan, alla kort har inte stöd för samtliga band) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
802.11n dataströmmar | Alla kort: 2 X 2 dataströmmar
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth

Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 7265NGW AN
- Modell 7265NGW NB
- Modell 7265NGW BN

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Utföranden | Half-Mini Card och M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet

IEEE 802.11-nätverksstandarder

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

- Modell 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Bluetooth

Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort:

- Modell 8260NGW

Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modellerna 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Allmänt

Mått (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm

Vikt

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB eller UART (endast M.2 1216)
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsat stöd för funktioner), Android
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter, Wi-Fi Miracast* som källa.
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 4.2, BLE
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | Modell 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Modell 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modell 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (modell 9260NGW och 9260D2WL)

Allmänt

Mått (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm

Vikt

- M.2 2230: 2,9 ±0,3 g

- M.2 1216: 0,61 ±0,1 g

Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 1,73 Gbit/s vid användning av 160 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (modell 9461NGW/9461D2W)

Allmänt

Mått (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm

Vikt

- M.2 2230: 2,7 g

- M.2 1216: 0,7 g

Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio
Arbetstemperatur | 0 till +80 ºC
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth® 5
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, en antenn
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, en antenn
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 433 Mbit/s vid användning av 80 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (modell 9462NGW/9462D2W)

Allmänt

Mått (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm

Vikt

- M.2 2230: 2,7 g

- M.2 1216: 0,7 g

Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio
Arbetstemperatur | 0 till +80 ºC
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth® 5
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversitetsantenn
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversitetsantenn
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 433 Mbit/s vid användning av 80 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (modellerna 9560NGW/9560D2W)

Allmänt

Mått (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm

Vikt

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct* (endast för Microsoft Windows*).
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802,11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 1,73 Gbit/s vid användning av 160 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Utföranden | M.2 typ 3030
Elektriska gränssnitt | M.2 nyckel 1-DP: 2 x PCIe, USB, DP. Gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module via X-FL, och en dedikerad för Bluetooth
Gränssnittskontakt för antenn | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land) | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | - | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med vänteläge med anslutning
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Utföranden | M.2 typ 3030
Elektriska gränssnitt | M.2 nyckel 1-DP: 2 x PCIe, USB, DP. Gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module via X-FL, och en dedikerad för Bluetooth
Gränssnittskontakt för antenn | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land) | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | - | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med vänteläge med anslutning
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Utföranden | M.2 typ 2230
Elektriska gränssnitt | M.2 nyckel 1-DP: 2 x PCIe, USB, DP. Gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 eller M10042 Module med X-FL (en koaxialkabel för ström, IF och styrning)
Dimensioner | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm max (ovansidan)/0,1 mm max (undersidan)]
Gränssnittskontakt för antenn | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land) | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | - | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med vänteläge med anslutning
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5mm max (ovansidan)/ 0,1mm max (undersidan)]
Vikt | M.2 2230: 2,4 g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB, gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 Module med X-FL (en koaxialkabel för ström, IF och styrning)
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 ºC
Luftfuktighet, ej i drift | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10, Linux* (begränsat stöd för funktioner), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter, Wi-Fi Miracast som källa
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan respektive åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 4.2, BLE
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land) | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | - | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Utföranden | M.2 typ 3030
Elektriska gränssnitt | M.2 nyckel 1-DP: 2 x PCIe, USB, DP. Gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module via X-FL, och en dedikerad för Bluetooth
Gränssnittskontakt för antenn | X.FL
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Trådlöst medium | DMG-kontroll PHY, DMG SC PHY
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler
Dataströmmar | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Säkerhet för trådlöst
Autentisering | WPA2-Personal (WSC (WiFi Simple Configuration))
Kryptering | 128-bitars AES-GCMP
Ytterligare kryptofunktioner
Dekryptering av offentliga nycklar | RSA-2048
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med vänteläge med anslutning
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensioner | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (skydd ingår)
Vikt | 2 gram
Elektriska gränssnitt | Den lödda modulen har egen layout. Gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R med X-FL (en koaxialkabel för ström, IF och styrning)
Gränssnittskontakt för antenn | X.FL
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ad
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Säkerhet för trådlöst
Autentisering | WPA2-Personal (WSC (WiFi Simple Configuration))
Kryptering | 128-bitars AES-GCMP
Ytterligare kryptofunktioner
Dekryptering av offentliga nycklar | RSA-2048
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med ansluten standby, Microsoft Windows 10* med ansluten standby

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Mått (H x B x D) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)]
Vikt | 5,16 g
Radio PÅ/AV-kontroll | Maskinvarustöd
Elektriska gränssnitt | M.2 nyckel G (användardefinierat). Gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 med X-FL (en koaxialkabel för ström, IF och styrning), upp till 2 moduler
Lysdioder och stöd för GPIO | 2 lysdioder för drift eller flerfärgad lysdiod med 4 lägen, återställningsknapp, aktivitetsknapp med konfigurerbar åtgärd
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ad
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet, ej i drift | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Operativsystem | Ingen
Wi-Fi Alliance*-certifiering | -
Säkerhet för trådlöst
Autentisering | WPA2-Personal (WSC (WiFi Simple Configuration))
Kryptering | 128-bitars AES-GCMP
Ytterligare kryptofunktioner
Dekryptering av offentliga nycklar | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R Module
Mått (H x B x D) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Vikt | 1 g
Antennanslutningsgränssnitt | X.FL
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet, ej i drift | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Mått (H x B x D) | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (skydd ingår)
Vikt | 2 gram
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds både i maskin- och programvara
Elektriska gränssnitt | Den lödda modulen har egen layout. Gränssnitt till Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 Module med X-FL (en koaxialkabel för ström, IF och styrning)
Lysdioder | På/av
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11ad
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet, ej i drift | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 60 GHz (802.11ad)
Frekvensband | 57 GHz - 64 GHz (beroende på land)
Modulering | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanaler | 1, 2 och 3, beroende på specifika landsregler
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ad Datahastigheter | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Operativsystem | Microsoft Windows 10* med ansluten standby
Säkerhet för trådlöst
Autentisering | WPA2-Personal (WSC (WiFi Simple Configuration))
Kryptering | 128-bitars AES-GCMP
Ytterligare kryptofunktioner
Dekryptering av offentliga nycklar | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R Module
Mått (H x B x D) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Vikt | 1 g
Antennanslutningsgränssnitt | X.FL
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet, ej i drift | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (modell AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Allmänt

Mått (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm

Vikt

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio2
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* och Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w och ai, Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2* Personal och Enterprise, WPA3* (väntar på operativsystemsstöd)
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, TKIP, 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | Modell AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modell AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
Modell AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (modell AX200NGW/AX200D2WL)

Allmänt

Mått (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm

Vikt

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* och Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w och ai, Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2* Personal och Enterprise, WPA3* (väntar på operativsystemsstöd)
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, TKIP, 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | Modell AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modell AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar