Intel(R) WiFi 介面卡資訊指南

# Intel® WiFi 介面卡資訊指南

此版 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體與以下所列介面卡相容。請注意，舊款無線介面卡通常不支援本軟體中的新功能。

Windows* 10 支援以下介面卡：

- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

使用 WiFi 網路卡，您可以存取 WiFi 網路、共用檔案或印表機，或共用網際網路連線。您可以在家裡或辦公室透過 WiFi 網路使用這些功能。此 WiFi 網路解決方案專為家用與商用設計。隨著網路需要的增加與變更，可以新增其他用戶與功能。

本指南包含關於 Intel 介面卡的基本資訊。Intel® 無線介面卡無需纜線即可讓桌上型電腦和筆記型電腦快速連線。

- 介面卡設定
- 法規與安全資訊
- 規格
- 支援
- 保固

根據您的 Intel WiFi 介面卡的型號，您的介面卡可能與 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac 和 802.11ax 無線裝置標準相容。網路卡能以 5GHz 或 2.4GHz 頻率運行。您現在可以將電腦連接到在大型或小型環境中有多個存取點的高速網路。您的 WiFi 介面卡會根據存取點位置和訊號強度保持自動的資料速率控制，以盡可能達成最快的連線。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

Intel 公司不對本文件中的錯誤或疏失負責。Intel 亦不對此處包含的資訊做任何更新承諾。

適用於所有使用者或經銷商的重要通知：

Intel 無線 LAN 介面卡已經過工程設計、製造、測試和品質檢查，以確保其符合所在地區所有必須的當地和政府法規機構的要求，在這些地區介面卡要經過指派和/或標記才能進入。由於無線 LAN 通常是未經授權的裝置，與雷達、衛星及其他授權和未經授權的裝置共用頻譜，所以有時需要動態偵測、避免和限制使用以避免與這些裝置干擾。在許多情況下，在授予使用產品的認證或核准前，Intel 都必須提供測試資料以證明產品在當地是否遵循該區域及政府規範。Intel 的無線 LAN 的 EEPROM、韌體和軟體驅動程式，均設計成能夠精細地控制影響無線操作的參數，並確保電磁相容性 (EMC)。這些參數包括但不限於 RF 功率、頻譜的使用、頻道掃描和人體暴露。

對於這些原因，Intel 不允許對提供二進位格式軟體的協力廠商對無線 LAN 介面卡（如 EEPROM 和韌體）進行任何操作。此外，如果您和由非授權廠商操作的 Intel 無線 LAN 介面卡配合使用任何修補程式、公用程式或代碼 (即，Intel 尚未驗證的修補程式、公用程式或代碼，包括開放源代碼修改)，(i) 您將自行負責確保產品的規章符合性，(ii) Intel 對任何與修改產品相關的問題不負任何責任，包括但不限於，根據保固進行的索賠和/或規章不相符引起的問題，及 (iii) Intel 將不提供或無需協助對此類修改產品向任何協力廠商提供支援。

注意：許多法規機構將無線 LAN 介面卡視為「模組」，因此條件系統級法規核准是以收到及審查測試資料文件為根據，證明天線和系統組態不會造成 EMC 和無線電操作不相容。

Intel 和 Intel 標誌是 Intel 公司在美國及/或其他國家/地區的商標。

*其他名稱與品牌可能業經宣告為他人之財產。

© Intel Corporation。

2019 年 10 月