Specificaties

Terug naar inhoud

# Specificaties

In dit gedeelte vindt u informatie over de specificaties van de draadloze adapters van Intel®. De volgende lijst is mogelijk niet volledig.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® WiFi 6 AX201
- Intel® WiFi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 en Intel® Centrino® Wireless-N 135

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | MIMO-configuratie: 1X1 Verz/Ontv: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Ondersteuning Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 100: Geen
- Intel® Centrino® Wireless-N 105: Geen
- Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0 + HS
- Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy en Bluetooth 3.0 + HS)

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Vormfactor | PCI Express* Mini Card en Half-Mini Card
SKU's | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Afmetingen | Mini Card: Breedte 50,80 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,41 - 2,474 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) en Windows Vista* (32-bits en 64-bits), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Codering | 128-bits AES-CCMP, 128-bits en 64-bits WEP, CKIP, TKIP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 en Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | MIMO-configuratie: 2X2 Verz/Ontv: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Ondersteuning Bluetooth

- Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Geen
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy en Bluetooth 3.0 + HS)

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 en Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Netwerkstandaarden | 802.11a/b/g/n (verschilt per adapter) en Bluetooth 3.0 + HS
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi-netwerkstandaarden | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versie 3.0 + HS
Algemeen

Besturingssystemen

- Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits)
- Windows Vista* (32-bits en 64-bits)
- Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)

Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Netwerkstandaarden | 802.11a/b/g/n en Bluetooth 4.0
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versie 4.0 (3.0 + HS)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 en Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi
Frequentiemodulatie | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-configuratie: 1X2 Ontv: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Ontv/Verz: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-configuratie: 2X2 Verz/Ontv: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen

Besturingssystemen

- Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits)
- Windows Vista* (32-bits en 64-bits)
- Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)

Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX Algemeen

Besturingssystemen

- Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits)
- Windows Vista* (32-bits en 64-bits)
- Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)

Nageleefde standaard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Voorzieningenset WiMAX-systeemprofiel | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Ondersteunt 3A- en 1A/B-profielen Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Ondersteunt 3A-, 5A/C-, 1A/B- en 5BL-profielen
Beveiliging | Key Management Protocol (PKMv2)
Codering | 128-bits CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) op basis van AES-codering
WiMAX
Frequentieband | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulatie | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Draadloos medium | Duplexmodus: TDD-bewerkingen | Schaalbare OFDMA (SOFDMA): 512 en 1024 FFT
Permutatie subdraaggolf: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Bandbreedten kanalen: 5 en 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Bandbreedten kanalen: 5, 7, 8,75 en 10 MHz
Voorzieningenset WiMAX-netwerk | SPWG/NWG Release 1.5

Snelheid

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:
Tot 10 Mbps DL en 4 Mbps UL bij pieksnelheid
(OTA-snelheid, 10-MHz kanaal)

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:
Tot 20 Mbps DL en 6 Mbps UL bij pieksnelheid
(OTA-snelheid, 10-MHz kanaal)

Uitgangsvermogen RF-transmissies | Voldoet aan Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 en Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Vormfactor | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card en Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Afmetingen | Full-Mini Card: Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Verz/Ontv: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Verz/Ontv: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen

Besturingssystemen

- Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits)
- Windows Vista* (32-bits en 64-bits)
- Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8 (32-bits en 64-bits)
- Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)

Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Vormfactors | Half-Mini Card en M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit

IEEE 802.11-netwerkstandaarden

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

- Model 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC

- Model 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters

- Model 7260HMW

- Model 7260NGW

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Vormfactors | Half-Mini Card, M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe, USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit

IEEE 802.11-netwerkstandaarden

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

- Model 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Model 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Model 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC
- Model 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7260

- Model 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Model 7260NGW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie (Zie boven, niet alle banden worden door alle adapters ondersteund) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
802.11n spatial streams | Alle adapters: 2 X 2 spatial streams
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters

- Model 7260HMW AN

- Model 7260NGW AN

- Model 7260HMW BN

- Model 7260NGW BN

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Vormfactors | Half-Mini Card en M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit

IEEE 802.11-netwerkstandaarden

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

- Model 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
- Model 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Tot 433 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters

- Model 3160HMW
- Model 3160NGW

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Tot 433 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Vormfactors | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Tot 433 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Linux, Windows* 8.1 (64-bits), Windows* 10 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit

IEEE 802.11-netwerkstandaarden

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

- Model 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters

- Model 7265NGW

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modellen 7265NGW AN en 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe, USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit

IEEE 802.11-netwerkstandaarden

Intel® Dual Band Wireless-N 7265

- Model 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
- Model 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2

Intel® Wireless-N 7265

- Model 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie (Zie boven, niet alle banden worden door alle adapters ondersteund) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
802.11n spatial streams | Alle adapters: 2 X 2 spatial streams
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters

- Model 7265NGW AN
- Model 7265NGW NB
- Model 7265NGW BN

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Vormfactors | Half-Mini Card en M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit

IEEE 802.11-netwerkstandaarden

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

- Model 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2

Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Bluetooth

Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters

- Model 8260NGW

Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Model 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Algemeen

Afmetingen (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm

Gewicht

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB of UART (alleen M.2 1216)
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (beperkte ondersteuning), Android
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten, Wi-Fi Miracast* als bron.
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE co-existentie eFEM, M.2 2230 HE
Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE co-existentie, M.2 1216 SD
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modellen 9260NGW en 9260D2WL)

Algemeen

Afmetingen (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm

Gewicht

- M.2 2230: 2,9 ±0,3 g

- M.2 1216: 0,61 ±0,1 g

Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA* en WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE co-ex
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 1,73 Gbps bij gebruik van 160 MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modellen 9461NGW/9461D2W)

Algemeen

Afmetingen (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm

Gewicht

- M.2 2230: 2,7g

- M.2 1216: 0,7g

Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio
Bedrijfstemperatuur | 0 ºC tot +80 ºC
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth® 5
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, enkele antenne
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, enkele antenne
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 433 Mbps bij gebruik van 80MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modellen 9462NGW/9462D2W)

Algemeen

Afmetingen (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm

Gewicht

- M.2 2230: 2,7g

- M.2 1216: 0,7g

Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio
Bedrijfstemperatuur | 0 ºC tot +80 ºC
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth® 5
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antennediversiteit
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antennediversiteit
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 433 Mbps bij gebruik van 80MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modellen 9560NGW/9560D2W)

Algemeen

Afmetingen (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm

Gewicht

- M.2 2230: 2,6 g

- M.2 1216: 0,6 g

Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct* (alleen voor Microsoft Windows*).
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11-2016
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA* en WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 1,73 Gbps bij gebruik van 160 MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Vormfactors | M.2 type 3030
Elektrische interfaces | M.2 sleutel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface voor Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-module met X-FL en één toegewezen voor Bluetooth
Interfaceconnector van antenne | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land) | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Niet beschikbaar | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* met aangesloten stand-by
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Vormfactors | M.2 type 3030
Elektrische interfaces | M.2 sleutel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface voor Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-module met X-FL en één toegewezen voor Bluetooth
Interfaceconnector van antenne | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land) | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Niet beschikbaar | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* met aangesloten stand-by
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Vormfactors | M.2 type 2230
Elektrische interfaces | M.2 sleutel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface met Intel® Wireless Gigabit Antenna M10041 of M10042 Module via X-FL (enkele coax-kabel voor stroom, IF en bediening)
Afmetingen | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)]
Interfaceconnector van antenne | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land) | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Niet beschikbaar | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* met aangesloten stand-by
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)]
Gewicht | M.2 2230: 2,4 g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB-interface met Intel® Wireless Gigabit Antenna M10101 Module via X-FL (enkele coax-kabel voor stroom, IF en bediening)
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 °C
Vochtigheid buiten gebruik | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2, WPS2, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten, Wi-Fi Miracast als bron
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land) | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Niet beschikbaar | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Vormfactors | M.2 type 3030
Elektrische interfaces | M.2 sleutel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface voor Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-module met X-FL en één toegewezen voor Bluetooth
Interfaceconnector van antenne | X.FL
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Draadloos medium | DMG control PHY, DMG SC PHY
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land
Spatial streams | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Over-the-Air beveiliging
Verificatie | WPA2-Personal (WSC - eenvoudige WiFi-configuratie)
Codering | 128-bits AES-GCMP
Aanvullende cryptofuncties
Public key decoderen | RSA-2048
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* met aangesloten stand-by
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Afmetingen | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (inclusief shield)
Gewicht | 2 gram
Elektrische interfaces | Gesoldeerd module heeft een merkeigen lay-out. Interface met Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R via X-FL (enkele coax-kabel voor stroom, IF en bediening)
Interfaceconnector van antenne | X.FL
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ad
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Over-the-Air beveiliging
Verificatie | WPA2-Personal (WSC - eenvoudige WiFi-configuratie)
Codering | 128-bits AES-GCMP
Aanvullende cryptofuncties
Public key decoderen | RSA-2048
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* met Verbonden stand-by, Microsoft Windows 10* met Verbonden stand-by

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Afmetingen (H x B x D) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)]
Gewicht | 5,16 gram
Radio in-/uitschakelen | Hardwareondersteuning
Elektrische interfaces | M.2 sleutel G (door gebruiker gedefinieerd). Interface met Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 Module via X-FL (enkele coax-kabel voor stroom, IF en bediening), tot 2 modules
Ondersteuning voor LED's en GPIO | Driving 2 LED's of meerkleurige LED met 4 staten, herstelknop, activiteitenknop met configureerbare actie
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ad
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid buiten gebruik | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Besturingssystemen | Geen
Wi-Fi Alliance*-certificering | Niet beschikbaar
Over-the-Air beveiliging
Verificatie | WPA2-Personal (WSC - eenvoudige WiFi-configuratie)
Codering | 128-bits AES-GCMP
Aanvullende cryptofuncties
Public key decoderen | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R Module
Afmetingen (H x B x D) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Gewicht | 1 gram
Antenneconnector-interface | X.FL
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid buiten gebruik | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Afmetingen (H x B x D) | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (inclusief shield)
Gewicht | 2 gram
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund in zowel hardware als software
Elektrische interfaces | Gesoldeerd module heeft een merkeigen lay-out. Interface met Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 Module via X-FL (enkele coax-kabel voor stroom, IF en bediening)
LED-uitgang | Aan/Uit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ad
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid buiten gebruik | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10* met aangesloten stand-by
Over-the-Air beveiliging
Verificatie | WPA2-Personal (WSC - eenvoudige WiFi-configuratie)
Codering | 128-bits AES-GCMP
Aanvullende cryptofuncties
Public key decoderen | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R Module
Afmetingen (H x B x D) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Gewicht | 1 gram
Antenneconnector-interface | X.FL
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid buiten gebruik | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)

## Intel® WiFi 6 AX201 (modellen AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Algemeen

Afmetingen (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm

Gewicht

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio2
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* en Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement op basis van 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA*- en WPA2*-Personal en Enterprise; WPA3* (in afwachting van OS-ondersteuning)
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, TKIP, 128-bits AES-CCMP, 256-bits AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | Model AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Model AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
Model AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE co-existentie
Frequentiemodulatie | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® WiFi 6 AX200 (modellen AX200NGW/AX200D2WL)

Algemeen

Afmetingen (H x B x D)

- M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)]

- M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm

Gewicht

- M.2 2230: 2,33 (±0,3) g

- M.2 1216: 0,61 (±0,1) g

Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* en Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement op basis van 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA*- en WPA2*-Personal en Enterprise; WPA3* (in afwachting van OS-ondersteuning)
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, TKIP, 128-bits AES-CCMP, 256-bits AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | Model AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Model AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE co-existentie
Frequentiemodulatie | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers