*** 使用說明 ***

此工具程式可自動識別觸控板 Hardware ID 以決定安裝的驅動程式，
請先將 Sentelic 驅動程式複製到 STL 目錄內，而其它廠商的驅動程
式則複製到 OTHER 目錄內，而如果想要調整安裝的目錄或執行的指令
可參考下面 Setup.ini 的設定方法，之後只要依作業系統版本，32bit
執行 Setup32.exe 而 64bit 執行 Setup64.exe 就可自動安裝驅動程式。

*** Setup.ini 設定方法 ***

[SENTELIC]             <--- sentelic touch pad 設定區。
Match=STL|STU          <--- 需要比對的 hardware id (STLCxxx or STUxxxx)。
Setup=STL\Setup.exe    <--- Match 字串如果有找到就執行這一行指令，
                            而如果想使用 silent 安裝，就加上一個
                            /s 指令(ex: Setup=STL\Setup.exe /s)。
DelFolder=             <--- Match 字串如果有找到，就依造此行所寫的路徑字。
                            串來刪除目錄(ex: DelFolder=OTHER)

[OTHER]                <--- other touch pad 設定區。
Setup=OTHER\Setup.exe  <--- 如果沒找到 Match 字串，就執行這一行指令，
                            而如果想使用 silent 安裝，Synaptics 就加
							上一個 -s 指令(ex: Setup=OTHER\Setup.exe -s)。
DelFolder=             <--- 如果沒找到 Match 字串，就依造此行所寫的路徑字
                            串來刪除目錄(ex: DelFolder=STL)。